La presente declaración CE de conformidad garantiza que los equipos detallados a continuación han sido fabricados y comercializados según la Directiva:

DIRECTIVA 2006/42/CE

ESLINGA POLIÉSTER PLANA CON DOBLE BANDA Y GAZAS REFORZADAS EN LOS EXTREMOS PARA ELEVACIÓN DE CARGAS

REF.: ESB1-322

• Certificada para una carga útil de trabajo: 1.000 kg

• Largo: 2 m

• Ancho: 35 mm

• Coeficiente de seguridad 7:1

Sistema de elevación fabricado según la norma europea de aplicación CE:

EN 1492-1

* El presente certificado es nulo en caso de modificación del equipo sin nuestro acuerdo explícito.

Fdo.:



Dpto. Técnico