*El fabricante:*

* *EUROINDUSTRIAL PTC, S.L.U.*

*PL-IND. DE TEIXEIRO, CALLE ARANGA, P-D 40, 15310 TEIXEIRO, CURTIS, A CORUÑA, ESPAÑA*

*Declara que el PPE descrito a continuación:*

* *KIT DE CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO MODELO CI/SG-304-5 MARCA PATACHO*

*Es conforme con el REGLAMENTO (EU) 2016/425 y con las normas armonizadas utilizadas, según sus componentes:*

*EN-358:2018 Ref. CI/SG-304: CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO*

*EN-358:2018 Ref. CU-933/32: CUERDA DE POSICIONAMIENTO AJUSTE AUTOMÁTICO*

*EN-362:2005 Ref. MOS-860: MOSQUETÓN DE SEGURIDAD CON CIERRE DE ROSCA*

*El EPI Categoría III es idéntico al presentado por el organismo notificador AITEX,* ***que ha expedido el certificado de examen UE de tipo, correspondiente al CI/SG-304.***

*Realizado por:*

Organismo Notificador N.º: 0161

AITEX ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Plaza Emilio Sala, 1

E-03801 Alcoy – Alicante (España)

*El cual, efectuado el examen UE de tipo, ha expedido el certificado de examen:*

N.º 19/2101/00/0161

*El EPI está sujeto al procedimiento de la evaluación de la conformidad basada en el control interno de la producción del Módulo C2 del REGLAMENTO (EU) 2016/425, con la supervisión de la producción del organismo notificado:*

Organismo Notificador N.º: 0161 (CI/SG-304; CU-933/32)

Organismo Notificador N.º: 1019 (MOS-860)

*Firma:*

**

*Dpto. Técnico*